//bit-banging ili spi, i2c, uart

terminal = gpio readall

u kodu se menjaju gpio 0 1 2 na out mode

gpio readall ← ovde treba da se vide promene

v2 -> #define GPIO\_ADD 0x3F200000L

BCM:

VCC - 1 pin

GND - 6 pin

CLK - 13 pin GPIO27

DAT - 12 pin GPIO18

RST - 11 pin GPIO17